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Eau, ruissellement et risques d’inondation
Document de travail à personnaliser — concertation sur le projet présenté le 23 septembre 2026.
1. ÉLÉMENTS DU PROJET — FAITS ANNONCÉS
Le projet est situé en bord de Seine, au 5 quai de la Ruelle ; 32 places de stationnement sont prévues sur le site. [Diaporama p. 16]
À la réunion, les intervenants ont distingué des secteurs en bord de quai et l’arrière de la parcelle sur une cartographie ; aucun rapport hydraulique propre au site n’a été fourni dans les réponses synthétisées. [Q/R 01:01:30]
LAD a déclaré qu’un sous-sol existant serait réaménagé sans excavation supplémentaire et qu’il ne serait pas actuellement humide ou inondé, selon son représentant. [Q/R 01:10:06]
Des riverains ont évoqué ruissellements, sources et remontées d’eau ; aucune étude spécifique n’a été communiquée en séance. [Q/R 01:20:29, 01:28:30]
Le comblement des bassins a été expliqué par la lutte contre les eaux stagnantes ; son effet sur le fonctionnement hydraulique n’a pas été documenté. [Q/R 01:02:12]
2. PROBLÈMES ET RISQUES À SÉCURISER
Le classement réglementaire et l’exposition réelle du site aux crues, remontées de nappe et ruissellements doivent être distingués.
Dans le document d’informations communal des risques majeurs (DICRIM), le risque inondations identifie deux sites sensibles à proximité des zones concernées :  Chantemerle et la Clinique du pays de Seine
Risques à étudier : entrée d’eau dans les niveaux bas, aggravation des écoulements vers les propriétés voisines, conséquences du comblement et conditions d’évacuation.
L’absence de données hydrogéologiques publiques empêche d’évaluer les mesures de prévention nécessaires.
La cartographie DRIEAT indique une probabilité de présence de zones humides, mais ne constitue pas, à elle seule, une preuve définitive que chaque parcelle concernée est humide ou non.

3. PROPOSITIONS — MODIFICATIONS ET GARANTIES
Communiquer les extraits opposables des documents de prévention des risques et le classement précis des différentes zones de la parcelle.
Réaliser une étude hydraulique et hydrogéologique adaptée : crues, nappe, ruissellement, drainage, bassins comblés et incidences sur les parcelles voisines.
Prévoir et publier les dispositions techniques de protection des niveaux bas, les cheminements d’évacuation et les consignes de gestion en cas de crue.
Adapter l’implantation, les niveaux et les aménagements si les résultats mettent en évidence des risques insuffisamment maîtrisés.
Contribution personnelle — à adapter
Je demande que les points ci-dessus soient examinés et que les études, réponses et engagements retenus soient rendus publics avant la finalisation du projet.
Nom (facultatif selon les modalités officielles) : _____________________    Date : __________
Sources : diaporama des Ailes Déployées (23/09/2026) ; synthèse des questions/réponses issue d’une transcription automatique, à vérifier sur l’audio ; analyse écrite d’un riverain (témoignage et interrogations, non expertise indépendante). Les affirmations des intervenants ne valent pas validation technique ou juridique.
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